
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 404/2024
PARTES:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

E 

Elevadores Blumenau Indústria e Comércio LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de materiais, para os diversos Campi da Universidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº 230/2024 e Contrato nº165/2024, válido a partir de 04 de outubro de 2024.
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço constante na tabela abaixo, de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA:
	Item
	Código FURB
	Qtde.
	Und.
	Descrição do Item
	Preço Unitário Mensal (em R$)
	Preço Total (valor mensal x 12 meses - em R$)

	1
	31561
	12
	Mês
	Elevador do Bloco C - Campus 3 

Marca: Elevadores Blumenau
Elevador de transporte de pessoas, com capacidade para 18 pessoas, ou 1350kg de carga util; com 5 paradas/entradas e demais especificações conforme Termo de Referência do Edital; equipamento de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT), e com .Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

NBR NM 207: Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação; NM-267: Elevadores hidráulicos de passageiros – requisitos de segurança para construção e instalação; NM-313: Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência; NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; NBR 10982: Elevadores elétricos - Dispositivos de operação e sinalização – Padronização; e demais normas.

Acionamento / Alimentação: trifásico 380 v / 60 Hz, grau de proteção IP-54

Destinação:
Comercial

Capacidade (carga mínima):
1350 Kg / 18 passageiros

Percurso:
14000 mm

Velocidade Nominal:
maior ou igual a 60 m/min

Quantidade de paradas:
5

Denominação:
T,1,2,3,4

Entrada/Saída
- unilateral centralizada

Sistema de Tração: eletromecânico

Cabina:


- cabina revestida em chapa de aço inox escovado - inox 304

- corrimão nos três lados da cabina.

- piso com rebaixo de 30mm para instalação de granito.

- dimensões: 1850 x 1600 x 2300 mm (largura x profundidade x altura mínima)

- iluminação da cabine: 220V – 60Hz

- lâmpada de teto de embutir - LED

- luz de emergência

- sirene eletrônica

- sistema sonoro indicando a localização;

- ventilador

- comunicação telefônica interligando cabina, casa de máquinas e segurança patrimonial - viva voz.

Botoeiras da cabine:

- em aço inoxidável

- com IPD 55

- botões luminosos

- com indicação de andar

- registro eletrônico de chamada

- com identificação em Braile

Botoeiras de Pavimento:

- acionamento por teclas

- com indicação de andar

- sistema automático de seleção subida/descida

- botão de retardo de fechamento de portas

- botões luminosos

- com identificação em Braile

Quadro de Comando: 

- micro-processado,

- controla todas as chamadas e funcionamento do elevador

- conforme NM-207, NM-267 e NM-313 (acessibilidade)

Porta da cabina: telescópica horizontal automática, com controle de variação e frequência variável (VVVF),

- resistente ao fogo por 120 minutos

- em aço inox 304 escovado

- travamento de segurança para que a porta fique trancada quando o elevador estiver em movimento 

- com sensor de barreira para impedir fechamento da porta da cabina e da porta do pavimento quando interrompido e promove a abertura da mesma

Porta de Pavimento:

- deslizantes horizontais, automáticas, com controle de variação de frequência variável (VVVF).

- resistente ao fogo por 120 min.

- em aço inox 304 escovado 

- dimensões de abertura útil: 1000 x 2000 mm 

Máquina de tração: 

- acionamento com corrente de frequência alternada e com inversor de tensão e frequência variáveis;

- com precisão de nivelamento no pavimento de utilização;

- aceleração e frenagens suaves

- em caso de falta de energia, motor traciona a cabine em velocidade de nivelamento até o próximo pavimento, utilizando energia de baterias, automaticamente, 

Freio de segurança: é acionado em caso de sobre velocidade no sentido de descida, ou em caso de ruptura do cabo de aço (suspensão), dispositivo mecânico que mantenha parado e travado o carro do elevador nas guias, 
Limitador de Velocidade e Peso: ao o elevador atingir determinada velocidade e peso, definidos em projeto, para o elevador e, se necessário, acionar o freio de segurança

Segurança
Alarme: sinalização de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção. 

Corpo de Bombeiros: operação de emergência, no caso de pânico e incêndio.

Caixa de Corrida:

- feita em alvenaria por conta do cliente, conforme projeto executivo, nas medidas:

- (largura x profundidade) 2450 x 2100 mm 

- poço: 1500 mm

- última altura: 4320mm

- percurso: 14000 mm
	480,00
	5.760,00

	2
	31561
	12
	Mês
	Elevador da Piscina - Campus 1

Marca: Elevadores Blumenau
Plataforma de elevação para transporte de portadores de necessidades especiais; equipamento fabricado de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT); com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Especificação Técnica: Plataforma hidráulica enclausurada, conforme as normas – ABNT NBR 9050, NBR 15.655-1 (ISO 9368-1) e demais pertinentes.

Acionamento/Alimentação: Trifásico 380V / 60Hz, grau de proteção IP-54

Destinação:
Portadores de Necessidades Especiais

Capacidade (carga mínima):
250 kg

Percurso: 3,05 metros (verificar in loco)

Velocidade Mínima:
6m/min

Quantidade de paradas: 02

Entrada/Saída:
- Opostas

Sistema de Tração: 
- Hidráulico 

Cabina: Meia cabine revestida em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou aço inoxidável escovado.

- Corrimão de estrutura lisa e não deslizante.

- Piso em chapa antiderrapante alumínio xadrez.

Dimensões: 900 x 1400 x 2000mm (largura x profundidade x altura mínima).

Botoeiras: 01 no piso base, 01 no elevador, 01 no piso superior conforme segue:

- Controle de chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões de micro-movimento auto-iluminados, com acionamento por pressão constante, sendo o espelho em aço inoxidável escovado, com identificação em braile.

Painel elétrico: Em conformidade com a NR 10.

Enclausuramento: Caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento deverá ser de metal e/ou vidro laminado.

Porta de Pavimento: Manual tipo eixo vertical de aço carbono com visor de vidro laminado.
- Acabamento em chapa de aço carbono com pintura eletrostática.

Dimensões de abertura útil: 900 x 2000 mm.

- Travamento eletromecânico.

Pintura Geral: 
Feita com pintura eletrostática a pó em cura quente.

Caixa de Corrida: Feita em alvenaria por conta do cliente, conforme projeto executivo, nas medidas: (largura x profundidade) 1550 x 1600 mm 

Poço: 300 mm

Desnível: 3050mm
	300,00
	3.600,00

	3
	31561
	12
	Mês
	Elevador da Anatomia Veterinária – Campus 5
Marca: MKB Elevadores
Plataforma de elevação para transporte de portadores de necessidades especiais; equipamento fabricado de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT); com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Acionamento / Alimentação: trifásico 380 v / monofásico 220 v, grau de proteção IP-54

Destinação:
Portadores de Necessidades Especiais

Capacidade (carga mínima):
250 kg

Percurso:
4,00 metros

Velocidade Nominal:
Maior ou igual a 3,5 m/min.

Quantidade de paradas:
2

Entrada/Saída:
- mesmo lado    Sistema de Tração: 
- hidráulico ou fuso mecânico

Cabina: - meia cabina revestida em chapa de aço carbono com pintura eletrostática.

- corrimão de estrutura lisa e não deslizante.

- piso em chapa metálica antiderrapante.

- dimensões: 900 x 1400 x 1100 mm (largura x profundidade x altura)

Botoeiras:
01 no piso base, 01 no elevador, 01 no piso superior conforme segue:

- controle de chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões de micro movimento auto- iluminados, com acionamento por pressão constante, sendo o espelho em aço inoxidável escovado, com identificação em braile.

Comando:
- acionamento micro processado para elevador dentro das normas vigentes. 

Porta de Pavimento: - manual tipo eixo vertical de aço carbono com visor de vidro laminado.

- acabamento em chapa de aço carbono com pintura eletrostática.

- dimensões de abertura útil: 900 x 2000 mm.

- travamento eletromecânico.

Pintura Geral: 
- feita com pintura eletrostática a pó em cura quente

Caixa de Corrida: - feita em alvenaria por conta do cliente, conforme projeto executivo, nas medidas:

- (largura x profundidade) 1340 x 1600 mm 

- poço: 100 mm 

- desnível: 4000 mm

Visita técnica: - reuniões e visitas técnicas ao local da instalação do elevador para a verificação da elaboração do projeto executivo conforme solicitação da equipe técnica da Universidade.

Garantia: - garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem, contados a partir da entrega (instalado) do elevador. 

Manutenção:

- manutenção mensal preventivo-corretiva, durante 12 meses, contados a partir da entrega (instalado) do elevador.

- assistência e responsabilidade técnica de empresa registrada no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Responsabilidade da FURB: 

- serviços de obra civil conforme especificações fornecidas pelo projeto executivo.

- iluminação da caixa de corrida, alimentação elétrica conforme especificações do equipamento até a casa de máquinas do elevador, sendo a tensão fornecida pela concessionária local de 380/220V.
	300,00
	3.600,00

	4
	31561
	12
	Mês
	Elevador da PPGEA/PPGEF – Campus 2
Marca: MKB Elevadores
Plataforma de Elevaçao para transporte de Portadores de Necessidades Especiais, de acordo com ABNT, ART e anexos - com manutenção preventiva/corretiva de 12 meses. Acionamento / Alimentação: trifásico 380 v / monofásico 220 v, grau de proteção IP-54 Destinação:
Portadores de Necessidades Especiais. Capacidade (carga mínima):
250 kg
Percurso:
4,00 metros

Velocidade Nominal:
Maior ou igual a 3,5 m/min. 

Quantidade de paradas:
2

Entrada/Saída:
- mesmo lado Sistema de Tração: - hidráulico ou fuso mecânico

Cabina: - meia cabina revestida em chapa de aço carbono com pintura eletrostática. -corrimão de estrutura lisa e não deslizante. -piso em chapa metálica antiderrapante.

-dimensões: 900 x 1400 x 1100 mm (largura x profundidade x altura)

Botoeiras: 01 no piso base, 01 no plataforma de elevação, 01 no piso superior conforme segue:

-controle de chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões de micro movimento auto- iluminados, com acionamento por pressão constante, sendo o espelho em aço inoxidável escovado, com identificação em braile.

Comando:
- acionamento micro processado para plataforma de elevação dentro das normas vigentes. 

Porta de Pavimento:

- manual tipo eixo vertical de aço carbono com visor de vidro laminado.

- acabamento em chapa de aço carbono com pintura eletrostática.

- dimensões de abertura útil: 900 x 2000 mm. - travamento eletromecânico.

Pintura Geral: 
- feita com pintura eletrostática a pó em cura quente

Caixa de Corrida: - feita em alvenaria por conta do cliente, conforme projeto executivo, nas medidas:- (largura x profundidade) 1340 x 1600 mm - poço: 100 mm - desnível: 4000 mm
	300,00
	3.600,00

	Total Global Estimado (soma do preço total dos itens 01 a 04, em reais)
	16.560,00 (Dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais).


PAGAMENTO: O pagamento será efetuado todo dia 15º (décimo quinto) dia de cada mês após a efetiva prestação dos serviços com o fornecimento das peças desde que as mesmas sejam aprovadas pelo Gestor designado pela CONTRATANTE e sigam acompanhadas da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) (NF-e), através de depósitos bancários (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boletos bancários (caso no qual tais documentos deverão acompanhar a NF-e).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão, podendo ser prorrogado na forma prevista no art. 107, da lei Federal n°. 14.133/2021.

DATA: 01/10/2024.
